|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiteen_kaupungin_vaakuna** | **KITEEN KAUPUNKI** | | **RAKENNUSTYÖMAAN**  **TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f §)**  Maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n mukaan rakennustyön vastaava työnjohtaja on velvollinen huolehtimaan tarkastusasiakirjan ajan tasalla pitämisestä. | | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Lupanumero** | | | **Rakennuksen käyttötarkoitus** | | |
| **Kiinteistötunnus / määräalan tiedot** | | | | | |
| **Rakennuspaikan osoite** | | | | | |
| **Rakennuttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä )** | | | | | |
| **Vastaava työnjohtaja** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Työvaihe** | | **Tarkastus** | | **Päivämäärä** | **Vastaava työnjohtaja tai työ-**  **vaiheen tarkastuksen suorittaja** |
| **Rakennustyön**  **aloittaminen** | | Aloituskokous | |  |  |
| Rakennustyön  aloittamisesta ilmoittaminen | |  |  |
| Rakennuksen paikan ja sen  korkeusaseman merkitseminen | |  |  |
| **Perustustyöt** | | Pohjakatselmus: kaivuu- ja  louhintatyöt suoritettu | |  |  |
| Salaojat ja salaojasoran laatu | |  |  |
| Täyttösoran/murskeen laatu | |  |  |
| Maapohjan täyttö /  tiivistys suoritettu | |  |  |
| Perustukset (raudoitukset, valutyöt) | |  |  |
| Routasuojaukset | |  |  |
| **Runkotyöt** | | Runko, pilarit, palkit | |  |  |
| Kattorakenteet ja jäykisteet | |  |  |
| **Lämmöneristys** | | Lämmöneristeiden laatu ja  asennus | |  |  |
| Höyrysulku ja läpivientien tiiveys | |  |  |
| Yläpohjan tuuletus | |  |  |
| **Kosteudeneristys** | | Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet  vesieristeineen on tarkistettu | |  |  |
| **Vesikatto** | | Katteen asennus | |  |  |
| Kattovesien poisjohtaminen | |  |  |
| Varusteet: tikkaat, sillat,  lumiesteet | |  |  |

Tarkastuslista on rakennuskohtainen tai rakennuksen osakohtainen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Työvaihe** | **Tarkastus** | **Päivämäärä** | **Vastaava työnjohtaja tai työ-**  **vaiheen tarkastuksen suorittaja** |
| **Hormit, tulisijat**  **ja palo-osastoinnit** | Savuhormit / suojaetäisyydet |  |  |
| Tulisijat / suojaetäisyydet |  |  |
| Ullakon palo-osastointi |  |  |
| Muut palo-osastoinnit/verhoukset |  |  |
| Savunpoistoluukut |  |  |
| Pelastussuunnitelma |  |  |
| Vesi- ja viemäri- **työt** | Pohjaviemäreiden tarkastus |  |  |
| Käyttövesiputkistojen painekokeet |  |  |
|  |  |  |
| **IV-työt** | IV-laitteiden asennukset |  |  |
| Kanavien puhtaus ja eristys |  |  |
| Ilmamäärien mittaus |  |  |
| **Sähköasennukset** | Turva- ja merkkivalaistus |  |  |
| Sähköasennusten tarkastus suoritettu |  |  |
| **Käyttö- ja huolto-**  **ohjeet** | LVIS-laitteet |  |  |
| Öljylämmityslaitteiden katsastus  suoritettu |  |  |
| Käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu |  |  |
| **Käyttöturvallisuus** | Esteettömyys, kaiteet, varatiet, tikkaat |  |  |
| **Käytön opastus** | Koneet ja laitteet |  |  |
| **Rakennusmateriaalien**  **kelpoisuus ja**  **tuotekansio** | Rakennusmateriaalien kelpoisuuden  toteaminen |  |  |
| Tuotekansion ylläpito |  |  |
| Muut | Tarvikkeiden varastointi |  |  |
| Purkujätteen lajittelu ja hyötykäyttö |  |  |
| Käyttöönottokatselmus |  |  |
| Loppukatselmus |  |  |

|  |
| --- |
| **Huomautuksia**, **mm poikkeamiset suunnitelmista tai rakentamismääräyksistä** |
|  |

Kun kaikki tarkastukset on tehty, vastaava työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja toimittaa kopion rakennusvalvontaan. Tarkastusasiakirja on palautettava käyttöönottokatselmuksella ja loppukatselmuksen yhteydessä.

|  |  |
| --- | --- |
| Päiväys ja paikka | Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys |