|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kiteen_kaupungin_vaakuna** |  **KITEEN KAUPUNKI** | **RAKENNUSTYÖMAAN****TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f §)**Maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n mukaan rakennustyön vastaava työnjohtaja on velvollinen huolehtimaan tarkastusasiakirjan ajan tasalla pitämisestä. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Lupanumero** | **Rakennuksen käyttötarkoitus** |
| **Kiinteistötunnus / määräalan tiedot** |
| **Rakennuspaikan osoite** |
| **Rakennuttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä )** |
| **Vastaava työnjohtaja** |
|  |
| **Työvaihe** | **Tarkastus** | **Päivämäärä** | **Vastaava työnjohtaja tai työ-****vaiheen tarkastuksen suorittaja**  |
| **Rakennustyön** **aloittaminen** | [ ]  Aloituskokous |  |  |
| [ ]  Rakennustyön  aloittamisesta ilmoittaminen |  |  |
| [ ]  Rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitseminen |  |  |
| **Perustustyöt** | [ ]  Pohjakatselmus: kaivuu- ja louhintatyöt suoritettu |  |  |
| [ ]  Salaojat ja salaojasoran laatu |  |  |
| [ ]  Täyttösoran/murskeen laatu |  |  |
| [ ]  Maapohjan täyttö /  tiivistys suoritettu |  |  |
| [ ]  Perustukset (raudoitukset, valutyöt) |  |  |
| [ ]  Routasuojaukset |  |  |
| **Runkotyöt** | [ ]  Runko, pilarit, palkit |  |  |
| [ ]  Kattorakenteet ja jäykisteet  |  |  |
| **Lämmöneristys** | [ ]  Lämmöneristeiden laatu ja asennus |  |  |
| [ ]  Höyrysulku ja läpivientien tiiveys |  |  |
| [ ]  Yläpohjan tuuletus |  |  |
| **Kosteudeneristys** | [ ]  Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet vesieristeineen on tarkistettu |  |  |
| **Vesikatto** | [ ]  Katteen asennus |  |  |
| [ ]  Kattovesien poisjohtaminen |  |  |
| [ ]  Varusteet: tikkaat, sillat, lumiesteet |  |  |

Tarkastuslista on rakennuskohtainen tai rakennuksen osakohtainen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Työvaihe** | **Tarkastus** | **Päivämäärä** | **Vastaava työnjohtaja tai työ-****vaiheen tarkastuksen suorittaja**  |
| **Hormit, tulisijat****ja palo-osastoinnit** | [ ]  Savuhormit / suojaetäisyydet |  |  |
| [ ]  Tulisijat / suojaetäisyydet |  |  |
| [ ]  Ullakon palo-osastointi |  |  |
| [ ]  Muut palo-osastoinnit/verhoukset |  |  |
| [ ]  Savunpoistoluukut |  |  |
| [ ]  Pelastussuunnitelma |  |  |
| Vesi- ja viemäri-**työt** | [ ]  Pohjaviemäreiden tarkastus |  |  |
| [ ]  Käyttövesiputkistojen painekokeet |  |  |
| [ ]   |  |  |
| **IV-työt** | [ ]  IV-laitteiden asennukset |  |  |
| [ ]  Kanavien puhtaus ja eristys |  |  |
| [ ]  Ilmamäärien mittaus |  |  |
| **Sähköasennukset** | [ ]  Turva- ja merkkivalaistus |  |  |
| [ ]  Sähköasennusten tarkastus suoritettu |  |  |
| **Käyttö- ja huolto-****ohjeet** | [ ]  LVIS-laitteet |  |  |
| [ ]  Öljylämmityslaitteiden katsastus  suoritettu |  |  |
| [ ]  Käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu |  |  |
| **Käyttöturvallisuus** | [ ]  Esteettömyys, kaiteet, varatiet, tikkaat |  |  |
| **Käytön opastus** | [ ]  Koneet ja laitteet |  |  |
| **Rakennusmateriaalien** **kelpoisuus ja** **tuotekansio** | [ ]  Rakennusmateriaalien kelpoisuuden  toteaminen |  |  |
| [ ]  Tuotekansion ylläpito |  |  |
| Muut | [ ]  Tarvikkeiden varastointi |  |  |
| [ ]  Purkujätteen lajittelu ja hyötykäyttö |  |  |
| [ ]  Käyttöönottokatselmus |  |  |
| [ ]  Loppukatselmus |  |  |

|  |
| --- |
| **Huomautuksia**, **mm poikkeamiset suunnitelmista tai rakentamismääräyksistä** |
|  |

Kun kaikki tarkastukset on tehty, vastaava työnjohtaja allekirjoittaa tämän tarkastuslistan ja toimittaa kopion rakennusvalvontaan. Tarkastusasiakirja on palautettava käyttöönottokatselmuksella ja loppukatselmuksen yhteydessä.

|  |  |
| --- | --- |
| Päiväys ja paikka | Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys |